Переходная плата со стандарта MAX485 на TTL (транзисторно-транзисторная логика). Может использоваться как совместно с Arduino, так и в других проектах.

RS-485 (англ. Recommended Standard 485), EIA-485 (англ. Electronic Industries Alliance-485) — стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса. Регламентирует электрические параметры полудуплексной многоточечной дифференциальной линии связи типа «общая шина»

Характеристики:

* Базовый чип MAX485 имеет низкое энергопотребление
* ВОзможность управления всеми выходами через микроконтроллер
* Напряжение 5V
* Габариты 44\*14mm